**NÁVOD NA ÚDRŽBU KOBERCŮ**

**PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ**

- podstatná Část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím

čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto

čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění

**BĚŽNÁ ÚDRŽBA**

- běžné denní čištění je rozhodující pro čistotu koberce a určuje, v jakých intervalech

bude nutné provádět intenzivní čištění. V závislosti na zatížení prostoru je nutné

provádět denně nebo několikrát týdně důkladné vysávání koberce výkonným

kartáčovým vysavačem, aby byl účinně odstraněn prach a volně ležící nečistoty z

povrchu i hloubky vlákna a vlákno nabylo znovu svůj tvar

- vedle vysávání prachu je také důležité pravidelné odstraňování skvrn v rámci běžného

čištění, aby byl zachován reprezentativní charakter koberce

**INTENZIVNÍ ÚDRŽBA**

- je nutno v pravidelných intervalech provádět intenzivní čištění, kterým docílíme

celoplošné odstranění všech nečistot. Zde musíme rozlišovat mezi mokrým a suchým

čištěním

- mokré čištění je možno u podlahové podkladová konstrukce, která není citlivá na

vlhkost a celoplošné lepení koberce vodou nerozpustným lepidlem. Při silném

znečištění je možné před mokrým čištěním provést ještě šamponování. Při

tomto postupu šamponovací roztok po zapracování co nejrychleji strojem dokonale

odsát, aby bylo zabráněno promáčení. Mokrou metodou čištěné koberce mohou být

používány až po dokonalém vyschnutí

- čištění suchou metodou má smysl tehdy, pokud není možno z důvodu použité

technologie pokládky použít mokré čištění (např. volně položené koberce, koberce

z přírodních vláken, použití vodorozpustných lepidel nebo zdvojených podlahových

konstrukcí) nebo musí koberec zůstat neustále pochůzný. Před čištěním celou plochu

důkladně vysajte kartáčovým vysavačem.

**SKVRNY**

- každou skvrnu odstranit pokud možno ihned, nenechat zaschnout! Čerstvé, ještě vlhké

skvrny, bodově odsajte savými hadry, nerozmazávejte! Odstraňování skvrny

provádějte vždy od kraje do středu

- k odstranění skvrny nepoužívejte žádné obvyklé domácí čističe nebo saponátové

prostředky. Na koberce ze syntetického vlákna použijte speciální odstraňovače skvrn.

Odstraňovač nestříkejte přímo na skvrnu, ale na tento speciální hadřík a bodově jej

vmasírujte. Pracujte vždy od kraje do středu skvrny. Rozpuštěnou nečistotu suchou

částí hadříku nebo papírovým ubrouskem bodově odsajte odsát a místo důkladně

přečistěte čistou vodou a za použití suchých savých hadříků vyčištěné místo vysušte

- při odstraňování skvrn místo nedřete a koberec nepromáčejte.

**OBECNÉ DOPORUČENÍ**

- doporučuje se koberec celoplošně nalepit, díky tomu se prodlužuje jeho životnost

- v případě pokládky bez lepení se mohou časem tvořit spáry ve spojích a vzhledem k provozu, vzdušné vlhkosti apod.je možný vznik tzv.vln na koberci.